

Departamento de Estudios Multidisciplinarios Sede Yuriria

Práctica 4: Spatial Transformation

Visión por Computadora

Elaborado por:

José Baltazar Ramírez Rodríguez

Dra María Susana Ávila García

26 de febrero del 2019

1. **DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA**


La transformación espacial define una relación entre cada punto de la imagen de entrada y la imagen de salida, aplicándoles una ecuación con parámetros distintos para obtener un cambio en la imagen de entrada. Puede ser aplicada una transformación lineal a una imagen para obtener su negativo, así como funciones logarítmicas y de potencia. Alguna de estas aplicaciones puede tener fin médico. El ejercicio consiste en implementar estas funciones aplicadas a una imagen en color.

1. **ALGORITMO UTILIZADO PARA RESOLVER EL PROBLEMA**

El algoritmo que se utilizó para resolver estos ejercicios consiste en cargar la imagen a una matriz. Esta será nuestra imagen de entrada.

Imagen que contiene captura de pantalla, texto

Descripción generada automáticamente


Se comienza por obtener su número de filas y columnas de esta imagen de entrada para construir las nuevas matrices de salida, a las que se aplicará la transformación espacial. Estos pasos se muestran en la siguiente figura

Se decide convertir estas matrices a escala de grises para trabajar con un solo canal y trabajar de una manera más clara y sencilla.

La función **linear transformation** lo que realiza es un inverso de los valores de la imagen (matriz) en cada uno de sus pixeles. Es necesario definir los valores de la ecuación a utilizar que es:

s = L – 1 – r

Donde **r** es la intensidad de entrada, **s** es la intensidad de salida y **L-1** es el valor máximo de **r**.




Se define L como 256 y se declara r. Se recorre la matriz de acuerdo a la cantidad de filas y columnas. Después se define un Scalar llamado *intensidad* para obtener el valor de cada posición que se va recorriendo con los ciclos anidados. Posteriormente se asigna como r el valor de esta intensidad, la cual será la intensidad de entrada y se realiza la operación. Por último se asigna a la matriz de grises que había creado el valor de la ecuación y se muestra esta imagen ya con las operaciones realizadas. El resultado es el siguiente:

La imagen primero se convirtió a escala de grises y sobre esa, se operó.



La siguiente función en ser utilizada fue **logarithmic transform**. Al igual que para la transformación lineal se definió una matriz en escala de grises y se operó sobre ella.


Se utiliza una **c** igual a 50 y simplemente se cambia la fórmula en la función. Y se muestra la salida. La fórmula a seguir es . Se verifica que el valor de intensidad de salida no sea mayor que el rango en la escala de grises. De ser así, se asigna un máximo de 255 para aproximarlo a un color blanco (255).



La imagen de salida que obtuve fue la siguiente:



La última operación fue **power law transform**. Los valores que se definen para la ecuación donde c es una cte y beta otra constante. Los primeros valores que se definen son c = 0.001 y beta = 2.5. En el código beta fue nombrado gamma.

Se sigue el mismo comportamiento que en lo anterior. Definiendo una matriz para asignar los nuevos valores. Se verifica que el valor de intensidad de salida no sea mayor que el rango en la escala de grises. De ser así, se asigna un máximo de 255 para aproximarlo a un color blanco (255).

La salida fue la siguiente:

